# Съхраняване и транспортиране (вж. фиг. L)

- Навийте захранващия кабел на държача (13).
- Пъхнете принадлежността в предвидените за това държачи: засмукващите тръби (29) в държачите (15), дюзата за фуги (25) в държача (16), дюзата за под (28) в държача (17).
- Отворете еластичните ленти на държача на шланга на прахосмукачката (4) и поставете шланга на прахосмукачката (21) около горната част на прахосмукачката в държача (4).
  Отново окачете еластичните ленти.
- Притиснете L-BOXX върху присъединяванията (7).
- Свалете пълната тъкана торба за отпадъци, респ. пълната прахоуловителна торба или изпразнете събраните течности преди транспортиране на прахосмукачката, за да избегнете наранявания на гърба.
  При пренасяне дръжте прахосмукачката само за ръкохватката (6).
- Поставете прахосмукачката в сухо помещения и я обезопасете срещу неоторизирана употреба.
- За фиксиране на управляващите колелца (12) натиснете надолу спирачката на управляващите колелца (11).