# Қоқыс қабын немесе шаң жинағыш қапты орнату/шығару (құрғақ шаң сору) (E1−E2 суреттерін қараңыз)

Құрғақ шаң сору үшін қоқыс қабын (23) немесе шаң жинағыш қапты (керек-жарақ) контейнерге (1) салуға болады. Осылайша шаңды қоқысқа тастау жеңілдейді.

Нұсқау: сүзгіні жартылай автоматты түрде тазалау (SFC+) функциясын өшіру қағаз сүзгі қабын пайдалану кезінде міндетті, ал тоқымалы сүзгі қабын пайдалану кезінде қажетті болып табылады қараңыз Сүзгіні жартылай автоматты түрде тазалау (I суретін қараңыз).

##

- Құлыптарды (9) ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін (8) ашыңыз.

- Қоқыс қабын (23) толтыру саңылауымен бірге алға қарай контейнер (1) ішіне енгізіңіз.
- Толтыру саңылауын жалғағыш фланец арқылы оның қуысына дейін тартыңыз.
- Қоқыс қабының (23) контейнердің (1) ішкі қабырғаларымен толығымен жанасқанына көз жеткізіңіз.
- Қоқыс қабының (23) қалдығын контейнер (1) шетінен қағыңыз.

- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін (8) орнатып құлыптарды (9) жабыңыз.

##

- Құлыптарды (9) ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін (8) ашыңыз.

- Толы қоқыс қабын (23) жалғағыш фланецтен артқа қарай тартып шығарыңыз.
- Қоқыс қабын (23) зақымдамай контейнерден (1) ақырындап шығарыңыз.
  Қоқыс қабы қосу фланеціне немесе басқа өткір заттарға тимеуіне көз жеткізіңіз.
- Желімдеу таспасының қаптамасын шешіп қоқыс қабын желімдеңіз.
  Содан кейін қоқыс қабын (23) толтыру саңылауының астынан тартылған желімдеу таспасының қаптамасымен байлаңыз.

##

- Құлыптарды (9) ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін (8) ашыңыз.

- Толық шаң қабын қосу фланецінен шығарыңыз. Шаң қабының тесігін қақпағымен жабыңыз. Жабық шаң қабын шаңсорғыштан контейнерден (1) алып қойыңыз.
- Жаңа шаң қабын шаңсорғыш ернемектік біріктіргішіне кигізіңіз. Шаң қабының контейнер (1) ішінде толықтай жатуына көз жеткізіңіз.

- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін (8) орнатып құлыптарды (9) жабыңыз.