# Tehnilised andmed

Märg-/kuivtolmuimeja |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nimisisendvõimsus | W | 1200
Sagedus | Hz | 50–60
Anuma maht (bruto) | l | 35
Netomaht (vedelik) | l | 19
Tolmukoti maht | l | 19
Max alarõhkA)
Tolmuimeja | hPa | 230
Turbiin | hPa | 254
Max läbivooluhulkA)
Tolmuimeja | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbiin | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Max imemisvõimsus | W | 1380
Lameda voldikfiltri pindala | m² | 0,615
Tolmuklass |  | L
KaalB) | kg | 11,6
Kaitseklass |  | /I
Tolmuimeja kaitseaste |  | IPX4
Šveitsi võrgupistiku kaitseaste |  | IP55

A)

  mõõdetud 3 m pikkuse Ø 35 mm imivoolikuga

B)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

Start-/stopp-automaatika
Nimipinge | Maksimaalne võimsus | Minimaalne võimsus
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist).
Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodutest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.