# Remedio de perturbaciones

- Si se presenta una perturbación (p. ej. rotura del filtro), debe desconectarse inmediatamente el aspirador. Antes de realizar una nueva puesta en servicio debe eliminarse la perturbación.

Problema | Remedio
--- | ---
La turbina de aspiración no arranca. | Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible, la caja de enchufe y los sensores de nivel de llenado (35).
El selector de modos de operación (5) se encuentra en "Arranque/parada automática". Poner el interruptor selector del modo de funcionamiento (5) en el símbolo "Aspirar" o conectar la herramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (3).
La turbina de aspiración se desconecta. | Vaciar el depósito (1).
La turbina de aspiración no arranca de nuevo tras vaciar el depósito. | Desconectar el aspirador y esperar 5 segundos; tras 5 segundos volver a conectarlo.
Limpiar los sensores de nivel de llenado (35) así como el intersticio de los sensores de nivel de llenado (35) con un cepillo.
La fuerza de aspiración disminuye. | Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiración, del tubo de aspiración (29), de la manguera de aspiración (21) o del filtro plisado plano (24).
Cambiar el saco de eliminación de residuos (23) o la bolsa colectora de polvo.
Encastrar correctamente la cubierta del filtro (34).
Colocar correctamente la parte superior del aspirador (8) y cerrar los cierres (9).
Cambiar el filtro plisado plano (24).
Escape de polvo al aspirar | Verificar el correcto montaje del filtro plisado plano (24).
Cambiar el filtro plisado plano (24).
El sistema automático de desconexión (aspiración en húmedo) no responde. | Limpiar los sensores de nivel de llenado (35) así como el intersticio de los sensores de nivel de llenado (35) con un cepillo.
En el caso de líquidos eléctricamente no conductores o con formación de espuma no funciona el sistema automático de desconexión. Controlar permanentemente el nivel de llenado.
La limpieza del filtro no funciona. | Desplace el interruptor SFC+ (18) hacia detrás (posición I).