# Montera sugtillbehör

Sugslangen (21) och SFC+-modulen (20) är utrustade med ett klämsystem till vilket sugtillbehör (utsugsadapter (19), böjt munstycke (22)) kan anslutas.

## Montera utsugsadapter (se bild C)

- Sätt SFC+-modulen (20) på sugslangen (21) så att de båda tryckknapparna (31) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- Sätt därefter utsugsadaptern (19) på SFC+-modulen (20) så att de båda tryckknapparna (31) på SFC+-modulen snäpper fast hörbart.
- För att demontera trycker du tryckknapparna (31) inåt och drar komponenterna åt sidan.

## Montera munstycke och rör (se bild D)

- Sätt det böjda munstycket (22) på sugslangen (21) tills de båda tryckknapparna (31) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- Sätt därefter fast det önskade sugtillbehöret (golvmunstycke, fogmunstycke, sugrör etc.) på det böjda munstycket (22).
- För att demontera trycker du tryckknapparna (31) inåt och drar komponenterna åt sidan.