# Informacion mbi zhurmën/dridhjet

Vlerat e emetimit të zhurmës përcaktohen në përputhje me EN 60335-2-69.

Niveli i presionit të zërit të ponderuar me A të thithësit është zakonisht 70 dB(A). Pasiguria K = 3 dB. Niveli i zhurmës gjatë punës mund të tejkalojë vlerat e specifikuara. Vishni mbrojtje për veshët!

Vlerat totale të dridhjeve ah (shuma vektoriale e tre drejtimeve) dhe pasiguria K përcaktohen në përputhje me EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.