# Caractéristiques ‌techniques

Aspirateur eau et poussière |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Référence |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 200
Fréquence | Hz | 50–60
Contenance (brute) de la cuve | l | 35
Contenance nette (liquides) | l | 19
Volume du sac à poussière | l | 19
Dépression maxiA)
Aspirateur | hPa | 230
Turbine | hPa | 254
Débit maxiA)
Aspirateur | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbine | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Puissance d’aspiration maxi | W | 1 380
Surface active du filtre plissé | m² | 0,615
Classe de filtration |  | L
PoidsB) | kg | 11,6
Indice de protection |  | /I
Indice de protection de l’aspirateur |  | IPX4
Indice de protection de la fiche du cordon d'alimentation (Suisse) |  | IP55

A)

  mesurée avec tuyau d’aspiration de Ø 35 mm et de 3 m de longueur

B)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

Mise en marche/arrêt automatique
Tension nominale | Puissance maximale | Puissance minimale
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.
Pour les modèles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de l’aspirateur.