# نحوه قرار دادن/برداشتن کیسه زباله یا کیسه گرد و غبار (مکش خشک) (رجوع کنید به تصاویر E1−E2)

جهت مکش خشک می توانید یک کیسه زباله (23) یا یک کیسه ی گرد غبار (متعلقات) را در محفظه (1) قرار دهید. اینگونه برداشتن کیسه ی گرد و غبار آسان تر می شود.

نکته: هنگام کاربرد کیسه زباله کاغذیباید، هنگام کاربرد کیسه نمدی حتما تمیز کننده نیمه خودکار (SFC+‎) را خاموش کنید رجوع کنید به تمیزکاری نیمه خودکار فیلتر (رجوع کنید به تصویر I).

##

- درب‌ها (9) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (8) را بردارید.

- کیسه ی زباله (23) را از طرف سوراخ ورودی به جلو در محفظه (1) قرار دهید.
- دهانه ورودی را از طرف فلانژ اتصال تا بریدگی فلانژ اتصال بکشید.
- مطمئن شوید که کیسه زباله (23) کاملا بر دیوارهای داخلی محفظه (1) واقع شود.
- بقیه کیسه زباله (23) را روی دیواره محفظه (1) بکشید.

- قسمت بالایی مکنده (8) را قرار دهید و درب‌ها (9) را ببندید.

##

- درب‌ها (9) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (8) را بردارید.

- کیسه زباله (23) را از فلانژ اتصال به عقب بردارید.
- کیسه زباله (23) را با احتیاط از مکنده (1) بردارید، بدون اینکه به آن آسیبی برسد.
  در این حین دقت کنید که کیسه ی زباله به فلانژ اتصال یا سایر اشیاء مالیده نشود.
- درپوش نوارچسبی را بردارید و کیسه زباله را ببندید.
  سپس کیسه زباله (23) زیر دهانه ورودی با درپوش نوارچسبی برداشته شده گره بزنید.

##

- درب‌ها (9) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (8) را بردارید.

- کیسه گرد و غبار پُر را از فلانژ اتصال بردارید. دریچه ی کیسه زباله را با هم آوردن درب آن ببندید. کیسه گرد و غبار بسته را از محفظه (1) بردارید.
- یک کیسه گرد و غبار نو را روی فلانژ اتصال مکنده قرار دهید. مطمئن شوید که کیسه گرد و غبار به طور کامل از طرف طول روی دیواره داخلی مکنده (1) قرار گرفته باشد.

- قسمت بالایی مکنده (8) را قرار دهید و درب‌ها (9) را ببندید.