# Introduzione del labbro in gomma (aspirazione a umido) (vedere Fig. F)

Avvertenza: I requisiti per il grado di permeabilità (classe di polveri L) sono stati documentati per la sola aspirazione a secco.

- Rimuovere i listelli a spazzola (27), sollevandoli dall’accessorio a spazzola (28) mediante un attrezzo idoneo.
- Introdurre i labbri in gomma (26) nell’accessorio a spazzola (28).

Avvertenza: Il lato strutturato dei labbri in gomma dovrà essere rivolto all’esterno.