# Uzglabāšana un transportēšana (attēls L)

- Uztiniet elektrokabeli uz kabeļa turētāja (13).
- Ievietojiet piederumus šim nolūkam paredzētajos turētājos: uzsūkšanas cauruli (29) turētājos (15), salaidumu sprauslu (25) turētājā (16) un grīdas sprauslu (28) turētājā (17).
- Atbrīvojiet uzsūkšanas šļūtenes turētāja (4) elastīgās lentes un ieguldiet uzsūkšanas šļūteni (21) turētājā (4), aptinot to ap vakuumsūcēja augšējo daļu.
  No jauna ieāķējiet elastīgās lentes.
- Uzspiediet konteineri L-Boxx uz stiprinājumiem (7).
- Lai izvairītos no muguras savainojumiem, pirms vakuumsūcēja transportēšanas izņemiet no tā pilno utilizēšanas maisu vai pilno putekļu maisiņu vai arī izlejiet no tvertnes tajā uzkrājušos šķidrumu.
  Pārnesiet vakuumsūcēju vienīgi aiz roktura (6).
- Novietojiet vakuumsūcēju sausā telpā un nodrošiniet to pret nepilnvarotu lietošanu.
- Lai nostiprinātu pagriežamos ritenīšus (12), ar kāju nospiediet pagriežamo ritenīšu bremzi (11).