# وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية (انظر الصورة I)

ينبغي إدارة نظام تنظيف المرشح في فترة أقصاها عدم كفاية قدرة الشفط.

يتعلق تكرار عملية تنظيف المرشح بنوع وكمية الغبار. يتم المحافظة علی كمية الاستخراج القصوی لفترة أطول عند تطبيقها بشكل منتظم.

مع وظيفة التنظيف نصف الأوتوماتيكي للفلتر (SFC+‎) يتم تنظيف شرائح فلتر الطيات المسطح من الغبار المتراكم بها من خلال عكس اتجاه تيار الهواء.

في حالة اتساخ الفلتر المضلع من الخارج يظل يعمل بكفاءة. لا حاجة للتنظيف اليدوي لفلتر الطيات المسطح من خلال الطرق أو النفخ للتنظيف، بل قد يضر للفلتر.

ملحوظة: وظيفة التنظيف نصف الأوتوماتيكي للفلتر مفعلة كوضع افتراضي من قبل المصنع (مفتاح SFC+‎ (18) في الوضع I).

- تشغيل وظيفة تشغيل الفلتر نصف الأوتوماتيكية SFC+‎
  أغلق فتحة الفوهة أو فتحة خرطوم الشفط براحة يدك.
  وفي حالة تركيب وحدة SFC+‎ (20):
  اضغط زر التشغيل (33) إلى أسفل لمدة 10 ثوان.
- إيقاف تفعيل وظيفة SFC+‎
  حرك مفتاح SFC+ (18) إلى الأمام (الوضع 0).
- تفعيل وظيفة SFC+‎
  حرك مفتاح SFC+‎ (18) إلى الخلف (الوضع I).