# Date tehnice

Aspirator universal |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Putere nominală | W | 1200
Frecvenţă | Hz | 50–60
Capacitate rezervor (brută) | l | 35
Volum net (lichid) | l | 19
Volum sac de colectare a prafului | l | 19
Subpresiune maximăA)
Aspirator | hPa | 230
Turbină | hPa | 254
Debit volumic maximA)
Aspirator | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbină | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Putere maximă de aspirare | W | 1380
Suprafaţă filtru-burduf | m² | 0,615
Clasa de pulberi |  | L
GreutateB) | kg | 11,6
Clasa de protecţie |  | /I
Tip de protecţie aspirator |  | IPX4
Tip de protecţie fişă de reţea Elveţia |  | IP55

A)

  măsurată cu un furtun de aspirare Ø 35 mm şi lungimea de 3 m

B)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

Sistem automat de pornire/oprire
Tensiune nominală | Putere maximă | Putere minimă
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Indicarea puterii maxime racordate admise a sculei electrice racordate.
Aceste valori pot să difere în cazul altor modele specifice ţării de utilizare. Vă rugăm să respectaţi specificaţiile privind priza aferente aspiratorului.