# Odsysanie na sucho

## Odsysanie zalegających pyłów

Aby włączyć odkurzacz, należy ustawić przełącznik trybów pracy (5) na symbol „Odsysanie”. |
Aby wyłączyć odkurzacz, należy ustawić przełącznik trybów pracy (5) na symbol „Wyłączanie”. |

## Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzędzi (zob. rys. H)

- Jeżeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z powrotem do pomieszczenia, konieczne jest zapewnienie wystarczającego współczynnika wymiany powietrza w pomieszczeniu. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów lokalnych.

Odkurzacz posiada wbudowane gniazdo ze stykiem ochronnym (3). Można do niego podłączyć elektronarzędzie. Należy przy tym wziąć pod uwagę maksymalnie dopuszczalną moc przyłączową podłączonego elektronarzędzia.

- Zamontować adapter do odsysania pyłu (19) zob. Montaż adaptera do odsysania pyłu (zob. rys. C).
- Założyć adapter do odsysania pyłu (19) na króciec odsysający elektronarzędzia.

Wskazówka: Podczas pracy z elektronarzędziami, których dopływ powietrza w wężu odsysającym jest zbyt mały (np. wyrzynarki, szlifierki itp.), należy otworzyć otwór odprowadzający nadmiar powietrza (32) adaptera do odsysania pyłu (19). Tylko wówczas półautomatyczny system oczyszczania filtra (SFC+) będzie funkcjonować prawidłowo.
W tym celu należy obrócić pierścień umieszczony nad otworem (32) aż do całkowitego otwarcia.

Aby uruchomić system automatycznego startu/stopu odkurzacza, należy ustawić przełącznik trybów pracy (5) na symbol „Automatyczny start/stop”. |
Aby uruchomić odkurzacz, należy włączyć podłączone do gniazda (3) elektronarzędzie. Odkurzacz uruchamia się automatycznie.
Wyłączyć elektronarzędzie, aby zakończyć pracę odkurzacza. Funkcja opóźnienia systemu automatycznego startu/stopu umożliwia pracę jeszcze przez maks. 15 sekund, co umożliwia odessanie pozostałych pyłów z węża odsysającego.
Aby wyłączyć odkurzacz, należy ustawić przełącznik trybów pracy (5) na symbol „Wyłączanie”. |