# Aspirare umedă

- Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozive, de exemplu, benzină, ulei, alcool, solvenţi. Nu aspira pulberi fierbinţi, incandescente sau explozive. Nu folosi aspiratorul în spaţii cu pericol de explozie. Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

- Nu este permisă utilizarea aspiratorului ca pompă de apă. Aspiratorul este destinat aspirării aerului şi amestecului de apă.

Observaţie: Cerinţele privind gradul de conductivitate (clasa de pulberi L) se aplică numai în cazul aspirării uscate.

## Etapele de lucru înainte de aspirarea umedă

- Îndepărtaţi, dacă este necesar, sacul de eliminare a prafului (23) sau sacul de colectare a prafului.

Observaţie: Pentru o eliminare mai uşoară, la aspirarea amestecurilor formate din apă şi substanţe solide, folosiţi un sac de filtrare pentru aspirare umedă (accesoriu), care separă lichidul de substanţele solide.

- Introduceţi gulerul din cauciuc (26) în duza pentru pardoseli (28). vezi Introducerea gulerului din cauciuc (aspirare umedă) (consultaţi imaginea F)
- Dezactivaţi sistemul de curăţare semiautomată a filtrului (SFC+) vezi Curăţarea semiautomată a filtrului (consultaţi imaginea I)

## Aspirarea lichidelor

- Pentru pornirea aspiratorului, fixaţi selectorul de regimuri (5) pe simbolul „Aspirare”.

Aspiratorul este dotat cu senzori ai nivelului de umplere (35). În momentul atingerii nivelului maxim de umplere, aspiratorul se opreşte din funcţionare. Poziţionaţi selectorul modurilor de funcţionare (5) pe simbolul „Oprire”.

Observaţie: În cazul aspirării lichidelor fără conductibilitate electrică (de exemplu, emulsii pentru găurire, uleiuri şi grăsimi) aspiratorul nu se deconectează atunci când rezervorul este plin. Nivelul de umplere trebuie verificat în permanenţă, iar rezervorul trebuie golit la timp.

- Pentru oprirea aspiratorului, aduceţi selectorul modului de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Oprire”.

- Goliţi rezervorul (1).

Pentru evitarea apariţiei mucegaiului după aspirarea umedă:

- Extrageţi filtrul-burduf plat (24) şi lăsaţi-l să se usuce bine.
- Scoateţi partea superioară a aspiratorului (8), deschideţi capacul filtrului (34) şi lăsaţi-le pe amândouă să se usuce bine.