# Utilización reglamentaria

El aspirador está determinado para captar, aspirar, impulsar y separar polvos secos no inflamables, líquidos no inflamables y una mezcla de agua y aire. El aspirador ha sido ensayado en cuanto a sus propiedades técnicas para la aspiración de polvo, y corresponde a la categoría de polvo L. El aspirador es apropiado para las elevadas solicitaciones en el uso industrial, p.ej. en la artesanía, la industria y en los talleres.

Aspiradores de polvo clase L según IEC/EN 60335‑2‑69 sólo se pueden utilizar para la absorción y aspiración de polvos nocivos con un valor límite de exposición de
> 1 mg/m³.

Únicamente utilice el aspirador si conoce y domina por completo todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

La toma de corriente solo debe utilizarse en un entorno seco durante su funcionamiento.