# Montaža pribora za usisavanje

Usisno crevo (21) i SFC+ modul (20) su opremljeni sa Clip sistemom, i mogu da se priključe na pribor za usisavanje (usisni adapter (19), savijena mlaznica (22)).

## Montaža usisnog adaptera (pogledajte sliku C)

- Priključite SFC+ modul (20) na usisno crevo (21), sve dok čujno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (31) usisnog creva.
- Zatim priključite usisni adapter (19) na SFC+ modul (20), sve dok ne ulegnu oba potisna dugmeta (31) SFC+ modula.
- Za demontažu pritisnite pritisnu dugmad (31) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

## Montaža mlaznica i cevi (pogledajte sliku D)

- Priključite zakrivljenu mlaznicu (22) na usisno crevo (21), sve dok ne ulegnu oba potisna dugmeta (31) usisnog creva.
- Nakon toga čvrsto utaknite željeni pribor za usisavanje (mlaznicu za podove, mlaznicu za fuge, usisnu cev itd.) na zakrivljenu mlaznicu (22).
- Za demontažu pritisnite pritisnu dugmad (31) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.