# Усунення несправностей

- У разі несправності (напр., переломлення фільтра) пилосмок треба негайно вимкнути. Перед повторним вмиканням треба усунути несправність.

Проблема | Усунення
--- | ---
Відсмоктувальна турбіна не запускається. | Перевірте шнур живлення, штепсель, запобіжник, розетку і датчики рівня заповнювання (35).
Перемикач режимів роботи (5) встановлений на символ «Автоматика пуску та зупинки». Встановіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Режим всмоктування» або увімкніть підключений до розетки (3) електроінструмент.
Відсмоктувальна турбіна вимикається. | Спорожніть ємність (1).
Після спорожнення ємності відсмоктувальна турбіна не вмикається. | Вимкніть пилосмок зачекайте 5 секунд, через 5 секунд знов увімкніть його.
Очистіть датчики рівня заповнювання (35), а також простір між датчиками рівня заповнювання (35) за допомогою щітки.
Зменшується потужність всмоктування. | Видаліть засмічення зі всмоктувальної насадки, всмоктувальної труби (29), відсмоктувального шланга (21) або плаского складчастого фільтра (24).
Замініть пакет для сміття (23) або мішок для пилу.
Правильно встановіть кришку фільтра (34).
Правильно встановіть кришку пилосмока (8) і закрийте замки (9).
Замініть плаский складчастий фільтр (24).
Під час відсмоктування з пилосмока розлітається пил | Перевірте правильність встановлення плаского складчастого фільтра (24).
Замініть плаский складчастий фільтр (24).
Автоматичне вимкнення (вологе відсмоктування) не спрацьовує. | Очистіть датчики рівня заповнювання (35), а також простір між датчиками рівня заповнювання (35) за допомогою щітки.
У випадку рідин, що не проводять електрику, або при утворенні піни автоматичне вимикання не працює. Постійно перевіряйте рівень заповнення.
Автоматичне очищення фільтра не працює. | Посуньте вимикач SFC+ (18) назад (положення I).