# Напівавтоматичне очищення фільтра (див. мал. I)

Функцію очищення фільтра треба увімкнути максимум тоді, коли потужності відсмоктування почне не вистачати.

Частота очищення фільтра залежить від виду і кількості пилу. При регулярному очищенні максимальна потужність відсмоктування зберігається довше.

При напівавтоматичному очищенні фільтра (SFC+) пластини плаского складчастого фільтра очищуються від відкладень пилу шляхом реверсування потоку повітря.

Забруднений ззовні плаский складчастий фільтр є повністю функціональним. Очищення плаского складчастого фільтра вручну методом вибивання або продування не тільки не потрібне, а до того ж може пошкодити фільтр.

Вказівка: При поставці із заводу напівавтоматичне очищення фільтра увімкнене (вимикач SFC+ (18) в положенні I).

- Запуск очищення фільтра SFC+
  Перекрийте долонею отвір насадки або відсмоктувального шланга.
  або, якщо змонтований модуль SFC+ (20):
  Тримайте пускову кнопку (33) натисненою прибл. 10 секунд.
- Вимкнення SFC+
  Посуньте вимикач SFC+ (18) вперед (положення 0).
- Увімкнення SFC+
  Посуньте вимикач SFC+ (18) назад (положення I).