# Semiautomatische filterreiniging (zie afbeelding I)

Uiterlijk wanneer de zuigcapaciteit onvoldoende is, moet de filterreiniging worden bediend.

Hoe vaak u de filter reinigt, is afhankelijk van het soort stof en de hoeveelheid stof. Bij regelmatig gebruik blijft de maximale zuigcapaciteit langer in stand.

Bij de semiautomatische filterreiniging (SFC+) wordt door een omkering van de luchtstroom het afgezette stof van de lamellen van de platte plooifilter verwijderd.

Een oppervlakkig vervuilde platte plooifilter functioneert nog volledig. Handmatig reinigen van de platte plooifilter door uitkloppen of uitblazen is niet nodig en kan de filter zelfs beschadigen.

Aanwijzing: De semiautomatische filterreiniging is in de fabriek geactiveerd (SFC+-schakelaar (18) in stand I).

- SFC+-filterreiniging activeren
  Sluit met de handpalm de zuigmond- of zuigslangopening af.
  of bij gemonteerde SFC+-module (20):
  Druk de activeringstoets (33) ca. 10 seconden omlaag.
- SFC+ deactiveren
  Schuif de SFC+-schakelaar (18) naar voren (stand 0).
- SFC+ activeren
  Schuif de SFC+-schakelaar (18) naar achter (stand I).