# İmha torbasının veya toz torbasının takılması/çıkarılması (kuru emme) (Bakınız: Resimler E1−E2)

Kuru emme için bir imha torbası (23) veya toz torbasını (aksesuar) hazneye (1) yerleştirebilirsiniz. Bu yolla tozun atılması kolaylaşır.

Not: Otomatik filtre temizlemeyi (SFC+) kapatmanız; kağıt filtre torba kullanımında zorunlu olup, keçe filtre torbası kullanımında önerilir Bakınız Yarı otomatik filtre temizleme (Bakınız: Resim I).

##

- Kilitleri (9) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (8) çıkarın.

- İmha torbasını (23) dolum deliği yukarı gelecek biçimde hazneye (1) yerleştirin.
- Dolum deliğini bağlantı flanşı üzerinden, bağlantı flanşının boşluğuna kadar çekin.
- İmha torbasının (23) bütün yüzeyi ile haznenin (1) iç yüzeyine dayandığından emin olun.
- İmha torbasının (23) kalan kısmını haznenin (1) kenarına yatırın.

- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (8) yerine yerleştirin ve kilitleri (9) kapatın.

##

- Kilitleri (9) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (8) çıkarın.

- Dolan imha torbasını (23) arkaya doğru bağlantı flanşından çekerek çıkarın.
- İmha torbasını (23) dikkatlice ve hasar vermeden hazneden (1) çıkarın.
  Bu işlem sırasında, imha torbasının bağlantı flanşına veya başka keskin kenarlı bir nesneye temas etmemesine dikkat edin.
- Yapışkanlı şerit kapatıcıyı çekin ve imha torbasını kapatarak yapıştırın.
  Ardından imha torbasını (23) çektiğiniz yapışkanlı şerit kapatıcıyla dolum deliğinin altından bağlayın.

##

- Kilitleri (9) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (8) çıkarın.

- Dolan toz torbasını arkaya doğru bağlantı flanşından çekerek çıkarın. Kapağı devirerek toz torbasının ağzını kapatın. Kapatılan toz torbasını hazneden (1) çıkarın.
- Yeni toz torbasını elektrikli süpürgenin bağlantı flanşı üzerine yatırın. Toz torbasının bütünüyle haznenin (1) iç yüzeyine dayandığından emin olun.

- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (8) yerine yerleştirin ve kilitleri (9) kapatın.