# Ақаулықтарды жою

- Егер ақаулық пайда болса, (мысалы, сүзгі бұзылған болса) шаңсорғышты дереу өшіру керек болады. Қайта іске қосудан алдын ақаулықты жою керек.

Ақаулық | Шешім
--- | ---
Сору турбинасы жұмыс істемей тұр. | Желілік кабельді, желілік ашаны, сақтандырғышты, розетканы және толтыру деңгейінің датчиктерін (35) тексеріңіз.
Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш (5) "Іске қосу/тоқтату автоматикасы" режимінде тұр. Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (5) "Сору" белгісіне орнатыңыз немесе розеткаға (3) жалғанған электр құралын іске қосыңыз.
Сору турбинасы өшеді. | Контейнерді (1) босатыңыз.
Сору турбинасы контейнер босатылғаннан кейін де жұмыс істемей тұр. | Шаңсорғышты өшіріп, 5 секунд күтіңіз, 5 секунд өткеннен кейін қайта қосыңыз.
Толтыру деңгейінің датчиктерін (35) және датчиктердің (35) бос орнын қылшақпен тазалаңыз.
Сору қуаты төмендеді. | Сору саптамасын, сору құбырын (29), сорғыш шлангіні (21) немесе жалпақ қатпарлы сүзгіні (24) жиналып қалған кірден тазартыңыз.
Қоқыс қабын (23) немесе шаң жинағыш қапты алмастырыңыз.
Сүзгі қаптамасын (34) дұрыс енгізіңіз.
Шаңсорғыштың жоғарғы бөлігін (8) дұрыс орнатып, құлыптарын (9) жабыңыз.
Жалпақ қатпарлы сүзгіні (24) алмастырыңыз.
Шаң сору кезінде шаң шығып тұр | Жалпақ қатпарлы сүзінің (24) дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
Жалпақ қатпарлы сүзгіні (24) алмастырыңыз.
Өшіру автоматикасы (ылғал шаң сору) жұмыс істемей тұр. | Толтыру деңгейінің датчиктерін (35) және датчиктердің (35) бос орнын қылшақпен тазалаңыз.
Сұйықтықтар ток өткізбейтін болса немесе көбік пайда болса, өшіру автоматикасы жұмыс істемейді. Толтыру деңгейін жүйелі түрде бақылаңыз.
Сүзгіні тазалау функциясы жұмыс істемейді. | SFC+ ажыратқышын (18) артқа (I күйіне) жылжытыңыз.