# Montaggio dell’accessorio di aspirazione

Il tubo flessibile di aspirazione (21) e il modulo SFC+ (20) sono dotati di un sistema a fermaglio che consente di collegare l’accessorio di aspirazione (adattatore di aspirazione (19), bocchetta curva (22)).

## Montaggio dell’adattatore di aspirazione (vedere Fig. C)

- Innestare il modulo SFC+ (20) sul tubo flessibile di aspirazione (21) sino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti (31) del tubo flessibile di aspirazione.
- Innestare successivamente l’adattatore di aspirazione (19) sul modulo SFC+ (20) sino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti (31) del modulo SFC+.
- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (31) verso l’interno e separare i componenti.

## Montaggio delle bocchette e dei tubi (vedere Fig. D)

- Innestare la bocchetta curva (22) sul tubo flessibile di aspirazione (21) sino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti (31) del tubo flessibile di aspirazione.
- Innestare quindi saldamente l’accessorio di aspirazione desiderato (accessorio a spazzola, bocchetta a fessura lunga, tubo di aspirazione ecc.) sulla bocchetta curva (22).
- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (31) verso l’interno e separare i componenti.