# Înclichetarea L‑BOXX-ului (consultaţi imaginea G)

Pentru a transporta aspiratorul şi pentru a depozita făcând economie de spaţiu accesoriile aspiratorului şi/sau scula electrică, puteţi înclicheta un L-BOXX de pe partea superioară a aspiratorului.

- Înclichetaţi L‑BOXX-ul pe sistemele de prindere (7).

- Nu transportaţi aspiratorul ţinându-l de mânerul de transport al L‑BOXX-ului înclichetat. Aspiratorul este prea greu pentru a fi ţinut de mânerul de transport al L‑BOXX-ului. În caz contrar, există pericolul de rănire şi provocare de prejudicii materiale.