# Oтстраняване на повреди

- Ако възникне повреда (напр. пробив на филтъра) прахосмукачката трябва да бъде изключена незабавно. Преди повторно включване повредата трябва да бъде отстранена.

Проблем | Помощ
--- | ---
Турбината на прахосмукачката не стартира. | Проверете захранващия кабел, щепсела, контакта и сензорите за степента на запълване (35).
Избирачът на режими на работа (5) е на "Старт-/Стоп автоматика". Поставете избирача на режими на работа (5) на символа "Смучене", респ. включете свързания към контакта (3) електроинструмент.
Турбината на прахосмукачката се изключва. | Изпразнете контейнера (1).
Турбината на прахосмукачката не се включва отново след изпразване на контейнера. | Изключете прахосмукачката и изчакайте 5 секунди, след 5 секунди включете отново.
Почистете с четка сензорите за степента на запълване (35), както и междинното пространство между сензорите за степента на запълване (35).
Силата на засмукване отслабва. | Отстранете блокиранията от дюзата, тръбата (29), шланга (21) или плоския филтър (24).
Сменете тъканата торба за отпадъци (23) или прахоуловителната торба.
Правилно фиксирайте капака на филтъра (34).
Поставете правилно горната част на прахосмукачката (8) и затворете скобите (9).
Сменете плоския филтър (24).
Излизане на прах при смучене | Уверете се, че плоският филтър (24) е поставен правилно.
Сменете плоския филтър (24).
Автоматичното изключване (мокро смучене) не се задейства. | Почистете с четка сензорите за степента на запълване (35), както и междинното пространство между сензорите за степента на запълване (35).
При непроводящи електричество течности или при образуване на пяна автоматичното изключване не функционира. Контролирайте постоянно нивото на пълнене.
Почистването на филтъра не работи. | Избутайте SFC+ прекъсвача (18) назад (положение I).