# Poloautomatické čištění filtru (viz obrázek I)

Nejpozději v okamžiku, kdy už nestačí sací výkon, se musí uvést do činnosti čištění filtru.

Četnost čištění filtru je závislá na druhu prachu a jeho množství. Při pravidelném používání zůstává déle zachovaný maximální čerpací výkon.

Při poloautomatickém čištění filtru (SFC+) se lamely plochého skládaného filtru otočením proudu vzduchu vyčistí od usazeného prachu.

Povrchově znečištěný skládaný filtr je plně funkční. Manuální čištění plochého skládaného filtru vyklepáním nebo vyfoukáním není nutné, a dokonce může filtr poškodit.

Upozornění: Poloautomatické čištění filtru je z výroby aktivované (spínač SFC+ (18) v poloze I).

- Spuštění čištění filtru SFC+
  Uzavřete dlaní otvor hubice nebo sací hadice.
  Nebo při namontovaném modulu SFC+ (20):
  Podržte cca 10 sekund stisknutý spínač (33) směrem dolů.
- Deaktivace SFC+
  Posuňte spínač SFC+ (18) dopředu (poloha 0).
- Aktivace SFC+
  Posuňte spínač SFC+ (18) dozadu (poloha I).