# 폐기물 봉투 또는 먼지봉투 끼우기/빼내기(건식 흡입)(그림 E1−E2 참조)

건식 흡입을 할 때는 폐기물 봉투 (23) 또는 먼지봉투를 용기 (1) 에 넣을 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 먼지 처리가 수월해집니다.

지침: 종이 필터 봉투를 사용해야 할 경우, 반자동 필터 클리닝(SFC+)을 꺼야 하고, 플리스 필터 봉투를 사용할 경우 반자동 필터 클리닝(SFC+)을 끄는 것이 좋습니다 참조 반자동 필터 청소 기능(그림 I 참조).

##

- 잠금쇠 (9) 를 열고 청소기 뚜껑 (8) 을 분리하십시오.

- 폐기물 봉투 (23) 를 주입구가 앞쪽을 향하게 하여 용기 (1) 에 끼웁니다.
- 연결 플랜지가 깊숙히 들어갈 때까지 주입구를 연결 플랜지 위쪽으로 당기십시오.
- 폐기물 봉투 (23) 가 용기 (1) 의 안쪽 벽에 완전히 밀착되도록 하십시오.
- 폐기물 봉투 (23) 의 나머지 부분을 용기 (1) 의 가장자리 위에서 가볍게 두드려 넣습니다.

- 청소기 뚜껑 (8) 을 끼운 후 잠금쇠 (9) 를 닫으십시오.

##

- 잠금쇠 (9) 를 열고 청소기 뚜껑 (8) 을 분리하십시오.

- 꽉 찬 폐기물 봉투 (23) 을 연결 플랜지에서 뒤쪽으로 빼내십시오.
- 폐기물 봉투 (23) 가 손상되지 않도록 조심스럽게 용기 (1) 밖으로 빼냅니다.
  폐기물 봉투가 연결 플랜지나 다른 날카로운 대상에 긁히지 않도록 주의하십시오.
- 접착 테이프 커버를 벗겨내고 폐기물 봉투에 부착하십시오.
  그리고 나서 폐기물 봉투 (23) 를 주입구 아래쪽에서 커버를 벗긴 접착 테이프를 이용하여 고정시키십시오.

##

- 잠금쇠 (9) 를 열고 청소기 뚜껑 (8) 을 분리하십시오.

- 꽉 찬 먼지봉투 를 연결 플랜지에서 뒤쪽으로 빼내십시오. 뚜껑을 젖혀 먼지봉투의 구멍을 막으십시오. 용기 (1) 에서 밀봉된 먼지봉투를 분리하십시오.
- 진공청소기의 연결 플랜지 위에 새 먼지봉투를 끼웁니다. 먼지봉투의 전체 길이가 용기 (1) 의 안쪽 벽에 밀착되도록 하십시오.

- 청소기 뚜껑 (8) 을 끼운 후 잠금쇠 (9) 를 닫으십시오.