# Informacije o buci/vibracijama

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa EN 60335-2-69.

Pod A klasifikovan nivo zvučnog pritiska usisivača tipično iznosi 70 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB. Nivo buke prilikom rada može da prekorači navedene vrednosti. Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija ah (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.