# Mirëmbajtja dhe pastrimi

- Hiqeni spinën nga priza para se ta mirëmbani ose pastroni thithësin, të kryeni konfigurime të pajisjes, të ndërroni pjesët e këmbimit ose ta vendosni diku thithësin. Kjo masë kujdesi pengon startin pa dashje të thithësit.

- Mbani të pastër fshesën me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.

- Përdorni një maskë pluhuri kur mirëmbani dhe pastroni fshesën me korrent.

Nëse nevojitet që të zëvendësohet linja lidhëse, atëherë ajo duhet të merret nga Bosch ose një qendër shërbimi e autorizuar për vegla elektrike Bosch, për të evituar rreziqet e sigurisë.

Për mirëmbajtje nga ana e përdoruesit, fshesa me korrent duhet të çmontohet, pastrohet dhe mirëmbahet aq sa është e mundur pa shkaktuar rrezik për personelin e mirëmbajtjes dhe personat e tjerë. Para çmontimit, fshesa me korrent duhet të pastrohet për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm. Dhoma në të cilën do të çmontohet fshesa me korrent duhet të jetë e ajrosur mirë. Përdorni pajisje mbrojtëse personale gjatë mirëmbajtjes. Pas mirëmbajtjes, duhet të pastrohet zona ku është kryer mirëmbajtja.
Prodhuesi ose një person i trajnuar duhet të kryejë një inspektim të pluhurit të paktën një herë në vit, p.sh. për dëmtimin e filtrit, shtrëngimin e fshesës me korrent dhe funksionin e pajisjes së kontrollit.
Për fshesat me korrent të klasës L, të cilat kanë qenë në një mjedis të ndotur, pjesa e jashtme dhe të gjitha pjesët e makinerisë duhet të pastrohen ose trajtohen me izolues. Gjatë kryerjes së punëve të mirëmbajtjes dhe riparimit, të gjitha pjesët e ndotura që nuk mund të pastrohen në mënyrë të kënaqshme duhet të hidhen. Pjesë të tilla duhet të hidhen në thasë të papërshkueshëm në përputhje me rregulloret aktuale për asgjësimin e këtyre mbetjeve.

- Pastroni herë pas here kapakun e fshesës me korrent me një leckë të lagur.

##

Fuqia e thithjes varet nga gjendja e filtrit. Prandaj, pastroni rregullisht filtrin.

Zëvendësoni menjëherë një filtër të sheshtë (24) të dëmtuar.

- Tërhiqeni skedën e mbylljes (14) dhe hapni kapakun e filtrit (34).
- Mbajeni filtrin e sheshtë të palosur (24) nga shufrat dhe hiqeni nga lart.
- Hiqni çdo pluhur dhe papastërti që shfaqet kur hiqni filtrin e sheshtë të palosur (24)nga buza mbyllëse e kapakut të filtrit (34) me një leckë të lagur.
  Filtrat e sheshtë të palosur PES dhe PTFE mund të shpëlahen në ujë të rrjedhshëm.
- Fusni një filtër të sheshtë të palosur (24) të ri ose të pastruar dhe sigurohuni që ai të jetë vendosur në mënyrë të sigurt dhe të saktë.
- Mbyllni përsëri kapakun e filtrit (34) (duhet të klikojë në vend).

##

Herë pas here, fshijeni kontejnerin (1) me një agjent pastrimi jo gërryes të disponueshëm në treg dhe lëreni të thahet.

##

Pastroni herë pas here sensorët e nivelit të mbushjes (35).

- Hapni bravat (9) dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8).

- Pastroni sensorët e nivelit të mbushjes (35) me një leckë të butë.

- Vendosni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8) dhe mbyllni fiksuesit (9).