# Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së thithësit në faqet grafike.

(1) | Kontejner
(2) | Mbajtëse zorre
(3) | Prizë për vegla elektrike
(4) | Mbajtëse për zorrën e thithjes
(5) | Çelësi i zgjedhjes së modalitetit të funksionimit
(6) | Dorezë mbajtëse
(7) | Regjistrimi i L-Boxx
(8) | Pjesa e sipërme e thithësit
(9) | Mbyllje për pjesën e sipërme të thithësit
(10) | Rrota
(11) | Freni i rrotës industriale
(12) | Rrotë industriale
(13) | Mbajtës kablloje
(14) | Skeda e mbylljes së kapakut të filtrit
(15) | Mbajtëse për tubin thithës
(16) | Mbajtëse për grykën e çarjes/grykën e lakuar
(17) | Mbajtëse për grykën e dyshemesë
(18) | Çelës SFC+
(19) | Adaptor thithësi
(20) | Modul SFC+
(21) | Zorrë thithëse
(22) | Grykë e lakuar
(23) | Qese asgjësimi
(24) | Filtër i sheshtë i palosur (celulozë)
(25) | Grykë e çarjes
(26) | Buzë prej gome
(27) | Shirita furçe
(28) | Grykë dyshemeje
(29) | Tub thithës
(30) | Mbajtëse për mbajtësen e zorrës thithëse
(31) | Buton shtypje
(32) | Hapje e rreme ajri
(33) | Këmbëza e pastrimit të filtrit
(34) | Kapak filtri
(35) | Sensorët e nivelit të mbushjes