# البيانات الفنية

شافطة المواد الجافة/الرطبة |  | GAS 35 L SFC+‎
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200
التردد | هرتز | 50–60
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 35
السعة الصافية (السائل) | لتر | 19
سعة كيس الغبار | لتر | 19
أقصى ضغط تفريغA)
الشافطة | هيكتوباسكال | 230
التوربين | هيكتوباسكال | 254
أقصى كمية تدفقA)
الشافطة | لتر/ث متر³/ث متر³/ساعة | 36 0,036 129,6
التوربين | لتر/ث متر³/ث متر³/ساعة | 74 0,074 266,4
أقصى قدرة شفط | واط | 1380
مساحة فلتر الطيات | متر² | 0,615
فئة الغبار |  | L
الوزنB) | كجم | 11,6
فئة الحماية |  | / I
نوع حماية الشافطة |  | IPX4
نوع حماية القابس الكهربائي السويسري |  | IP55

A)

  يتم القياس في وجود خرطوم الشفط بقطر 35 مم وبطول 3 م

B)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

آلية التشغيل/الإيقاف
الجهد الاسمي | أقصى قدرة | أدنى قدرة
--- | --- | ---
230 فلط | 2200 واط | 100 واط

بيان الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة.
قد تختلف الموديلات الأخرى الخاصة ببعض الدول عن هذه القيم. يرجى مراعاة البيانات الموجودة على مقبس شافطة الغبار.