# Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων αναρρόφησης

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (21) και η μονάδα SFC+ (20) διαθέτουν ένα σύστημα κλιπ, με το οποίο μπορεί να συνδεθούν τα εξαρτήματα αναρρόφησης (προσαρμογέας αναρρόφησης (19), κυρτό ακροφύσιο (22)).

## Συναρμολόγηση του προσαρμογέα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα C)

- Τοποθετήστε τη μονάδα SFC+ (20) πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (21), ώσπου τα δύο κουμπιά (31) του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Τοποθετήστε μετά τον προσαρμογέα αναρρόφησης (19) στη μονάδα SFC+ (20), ώσπου τα δύο κουμπιά (31) της μονάδας SFC+ να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Για την αποσυναρμολόγηση, πατήστε τα κουμπιά (31) προς τα μέσα και τραβήξτε τα εξαρτήματα μεταξύ τους.

## Συναρμολόγηση των ακροφυσίων και των σωλήνων (βλέπε εικόνα D)

- Τοποθετήστε το κυρτό ακροφύσιο (22) πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (21), ώσπου τα δύο κουμπιά (31) του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Τοποθετήστε μετά το επιθυμητό εξάρτημα αναρρόφησης (πέλμα δαπέδου, ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών, σωλήνας αναρρόφησης κλπ.) σταθερά πάνω στο κυρτό ακροφύσιο (22).
- Για την αποσυναρμολόγηση, πατήστε τα κουμπιά (31) προς τα μέσα και τραβήξτε τα εξαρτήματα μεταξύ τους.