# Tehnički podaci

Usisivač za mokro i suvo usisavanje | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Broj artikla |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 35
Neto zapremina (tečnost) | l | 19
Zapremina vrećice za prašinu | l | 19
Maks. potpritisakA)
Usisivač | hPa | 230
Turbina | hPa | 254
Maks. količina protokaA)
Usisivač | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Maks. snaga usisavanja | W | 1380
Površina nabranog filtera | m² | 0,615
Klasa prašine |  | L
TežinaB) | kg | 11,6
Klasa zaštite |  | /I
Vrsta zaštite usisivača |  | IPX4
Vrsta zaštite, mrežni utikač Švajcarska |  | IP55

A)

  izmereno usisnim crevom prečnika Ø 35 mm i dužine 3 m

B)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Automatsko pokretanje/zaustavljanje
Nominalni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata.
Kod drugih modela u zavisnosti od zemlje može doći do odstupanja od ovih vrednosti. Molimo obratite pažnju na podatke na utičnici usisivača.