# 보관 및 운반(그림 L 참조)

- 전원 케이블을 케이블 홀더 (13) 에 감으십시오.
- 액세서리를 해당 홀더 위치에 끼우십시오: 흡기관 (29) 를 홀더 (15) 에, 틈새 흡입구 (25) 를 홀더 (16) 에, 바닥 노즐 (28) 을 홀더 (17) 에 끼우십시오.
- 흡입 호스 홀더 (4) 의 탄성력 있는 밴드를 풀고 흡입 호스 (21) 를 진공청소기 상부 둘레에 걸쳐 홀더 (4) 에 두십시오.
  탄성력 있는 밴드를 다시 거십시오.
- L-BOXX를 리테이너 (7) 에 끼우십시오.
- 진공청소기를 운반하기 전에 꽉 찬 폐기물 봉투 또는 꽉 찬 먼지봉투를 분리하거나 흡입한 용액을 비워 허리 부상을 입지 않도록 하십시오.
  운반용 손잡이 (6) 만 사용하여 진공청소기를 운반하십시오.
- 건조한 공간에 진공청소기를 보관하고 함부로 사용하는 일이 없도록 조치하십시오.
- 가이드 롤러 (12) 를 고정하려면 가이드 롤러 브레이크 (11) 를 아래로 밟으십시오.