# Odkladanie a preprava (pozri obrázok L)

- Naviňte sieťový kábel okolo držiaka na kábel (13).
- Vsuňte príslušenstvo do určených držiakov: saciu rúru (29) do držiakov (15), štrbinovú dýzu (25) do držiaka (16), podlahovú dýzu (28) do držiaka (17).
- Otvorte elastické popruhy držiaka sacej hadice (4) a uložte saciu hadicu (21) okolo hornej časti vysávača do držiaka (4).
  Elastické popruhy znova založte.
- Pripevnite L-BOXX na uchytenia (7).
- Vyberte plné odpadové vrecko, príp. plné vrecko na prach alebo vyprázdnite zachytenú tekutinu pred prenášaním vysávača, aby ste predišli poraneniu chrbta.
  Vysávač prenášajte len za rukoväť (6).
- Vysávač odložte v suchej miestnosti a zaistite ho pred nepovoleným používaním.
- Na zablokovanie koliesok (12) stlačte nohou brzdu koliesok (11) nadol.