# Sette inn/ta ut avfallspose eller støvpose (tørrsuging) (se bilde E1–E2)

For tørrsuging kan du sette en avfallspose (23) eller en støvpose (tilbehør) i beholderen (1). Det gjør det lettere å kaste støvet etterpå.

Merknad: Hvis du bruker en papirfilterpose, må du, og hvis du bruker en fleecefilterpose, bør du slå av den halvautomatiske filterrensingen (SFC+) se Halvautomatisk filterrensing (se bilde I).

##

- Åpne låsene (9), og ta av støvsugeroverdelen (8).

- Legg avfallsposen (23) med påfyllingsåpningen frem i beholderen (1).
- Trekk påfyllingsåpningen over tilkoblingsflensen og frem til fordypningen til tilkoblingsflensen.
- Kontroller at avfallsposen (23) ligger helt inntil de innvendige veggene til beholderen (1).
- Brett resten av avfallsposen (23) over kanten på beholderen (1).

- Sett på sugeroverdelen (8), og lukk låsene (9).

##

- Åpne låsene (9), og ta av støvsugeroverdelen (8).

- Trekk den fulle avfallsposen (23) bakover, og ta den fra tilkoblingsflensen.
- Ta avfallsposen (23) ut av beholderen (1). Vær forsiktig, slik at ikke posen skades.
  Pass på at ikke avfallsposen gnisser mot tilkoblingsflensen eller andre skarpe gjenstander.
- Trekk av beskyttelsespapiret til teipen, og lim igjen avfallsposen.
  Deretter knyter du igjen avfallsposen (23) under påfyllingsåpningen med beskyttelsespapiret til teipen.

##

- Åpne låsene (9), og ta av støvsugeroverdelen (8).

- Trekk den fulle støvposen bakover, og ta den fra tilkoblingsflensen. Steng åpningen til støvposen ved å legge dekselet over. Ta den lukkede støvposen ut av beholderen (1).
- Legg støvposen over koblingsflensen til sugeren. Kontroller at hele lengden på støvposen ligger inntil den indre veggen til beholderen (1).

- Sett på sugeroverdelen (8), og lukk låsene (9).