# Montoni aksesorët e thithjes

Zorra e thithjes (21) dhe moduli SFC+ (20) janë të pajisur me një sistem kapës, me të cilin mund të lidhen aksesorët e thithjes (përshtatës i thithjes (19), grykë e lakuar (22)).

## Montoni përshtatësin e thithjes (shih figurën C)

- Fusni modulin SFC+ (20) në zorrën e thithjes (21), derisa dy butonat e shtypjes (31) në zorrën e thithjes të klikojnënë vendin e tyre.
- Më pas fusni përshtatësin e thithjes (19) në modulin SFC+ (20), derisa dy butonat e shtypjes (31) në modulin SFC+ të klikojnë në vendin e tyre.
- Për t'i çmontuar, shtypni butonat e shtypjes (31) nga brenda dhe tërhiqni komponentët.

## Montoni grykat dhe tubat (shih figurën D)

- Fusni grykën e lakuar (22) në zorrën e thithjes (21), derisa dy butonat e shtypjes (31) në zorrën e thithjes të klikojnënë vendin e tyre.
- Më pas fusni fort aksesorët e dëshiruar të thithjes (grykë dyshemeje, grykë e hollë, tub thithës etj.) në grykën e lakuar (22).
- Për t'i çmontuar, shtypni butonat e shtypjes (31) nga brenda dhe tërhiqni komponentët.