# مکش خشک

## مکش گرد و غبارهای جمع شده

جهتروشن کردن مکنده، کلید انتخاب نوع عملکرد (5) را روی علامت "مکش" قرار دهید. |
جهت خاموش کردن مکنده، کلید انتخاب نوع عملکرد (5) را روی علامت „خاموش کردن“ قرار دهید. |

## نحوه مکش گرد و غبار در ابزارهای برقی در حال کار (رجوع کنید به تصویر H)

- چنانچه خروجی هوا در اتاق کاهش یابد، باید جریان تهویه کافی هوا در اتاق برقرار باشد. به قوانین کشور خود توجه نمایید.

یک پریز اِرت دار (3) درون جاروبرقی تعبیه شده است. در آنجا می‌توانید یک ابزار برقی خارجی متصل نمایید. به حداکثر ظرفیت اتصال مجاز برای ابزار برقی متصل شده، توجه نمایید.

- آداپتور مکش (19) را نصب کنید رجوع کنید به نصب آداپتور مکنده (رجوع شود به تصویر C).
- آداپتور مکش (19) را در لوله اتصال به دستگاه مكش ابزار برقی وارد کنید.

نکته: هنگام کار با ابزارهای برقی، که فشار هوای ورودی شان در شیلنگ مکش کم است (مثلاً اره های عمود بُر، ساب زن و غیره)، باید سوراخ هواگیری (32) آداپتور مکش (19) باز شود. فقط اینگونه تمیزکاری نیمه خودکار فیلتر (‎SFC+‎) بدون اشکال کار می کند.
بدین منظور، حلقه روی سوراخ هواگیری (32) را بچرخانید تا حداکثر قطر سوراخ ایجاد شود.

جهت راه اندازی اتوماتیک قطع/وصل مکنده، کلید انتخاب نوع عملکرد (5) را روی „اتوماتیک قطع/وصل“ قرار دهید. |
برای راه‌اندازی مکنده، ابزار متصل شده به پریز (3) را روشن کنید. جاروبرقی به طور خودکار روشن می شود.
برای متوقف کردن مکش ابزار برقی را خاموش کنید. عملکرد پساحرکتی اتوماتیک قطع/وصل تا 15 ثانیه ادامه دارد تا بقطه گرد و غبار را از شلنگ مکش بیرون بکشد.
جهت خاموش کردن مکنده، کلید انتخاب نوع عملکرد (5) را روی علامت „خاموش کردن“ قرار دهید. |