# Символи

Наведені нижче вказівки можуть знадобитися вам при користуванні пилосмоком. Будь ласка, запам’ятайте ці символи та їхнє значення. Дотримання наведених вказівок допоможе вам правильно та безпечно користуватися пилосмоком.

Символи та їхнє значення
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції. Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.
| Пилосмок класу L згідно з IEC/EN 60335‑2‑69 для сухого відсмоктування шкідливого для здоров’я пилу з граничним значенням експозиційної дози > 1 мг/м³
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пилосмок містить шкідливий для здоров’я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можуть виконувати лише фахівці. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте пилосмок без повної та належно встановленої фільтрувальної системи. Інакше ви наражатимете на небезпеку своє здоров’я.
| Встановлювати не більше одного кейса L-BOXX. Вага кейса L-BOXX разом з наповненням не має перевищувати 15 кг.
| Не підвішуйте пилосмок на гак крана, напр., для транспортування. Пилосмок не пристосований для переміщення краном. Існує небезпека травм і пошкодження.
| Не ставайте і не сідайте на пилосмок, а також не використовуйте його в якості драбини. Інакше пилосмок може перекинутися і пошкодитись. Існує небезпека отримання травм.
| Автоматика пуску та зупинки Відсмоктування пилу від працюючих електроінструментів Пилосмок автоматично вмикається і зі встановленою затримкою знову вимикається
| Вимкнення
| Режим всмоктування Відсмоктування пилу, що осів
SFC+ | Напівавтоматичне очищення фільтра (SFC+ = Semi-Automatic Filter Cleaning Plus)
| Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під’єднаного електроінструмента (залежно від країни)