# Afhjælpning af fejl

- Hvis der opstår en fejl (f.eks. filterbrud), skal støvsugeren straks slukkes. Fejlen skal afhjælpes, før støvsugeren tages i brug igen.

Problem | Afhjælpning
--- | ---
Støvsugerturbine starter ikke. | Kontrollér netledning, netstik, sikring, stikdåse og niveausensorer (35).
Driftsform-valgkontakten (5) står på "Start-/stop-automatik". Sæt driftsform-valgkontakten (5) på symbolet "Sug" og/eller tænd el-værktøjet, der er tilsluttet til stikkontakten (3).
Støvsugerturbine slås fra. | Tøm beholderen (1).
Støvsugerturbine starter ikke igen efter beholdertømning. | Sluk støvsugeren, vent 5 sekunder, og tænd igen efter 5 sekunder.
Rengør niveausensorerne (35) og niveausensorernes (35) mellemrum med en børste.
Sugekraft aftager. | Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerør (29), sugeslange (21) eller fladfoldefilter (24).
Skift bortskaffelsessæk (23) eller støvpose.
Lad filterafdækningen (34) gå korrekt i indgreb.
Påsæt støvsugeroverdelen (8) rigtigt, og luk låsene (9).
Skift fladfoldefilter (24).
Støvudslip ved sugning | Kontrollér korrekt montering af fladfoldefilteret (24).
Skift fladfoldefilter (24).
Frakoblingsautomatik (vådsugning) aktiveres ikke. | Rengør niveausensorerne (35) og niveausensorernes (35) mellemrum med en børste.
Ved elektrisk ikke-ledende væsker eller ved skumdannelse fungerer frakoblingsautomatikken ikke. Kontrollér påfyldningsniveau konstant.
Filterrengøringen arbejder ikke. | Skub SFC+-kontakten (18) bagud (stilling I).