# Aspirazione a secco

## Raccolta di polveri depositate

Per accendere l’aspiratore, posizionare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Aspirazione». |
Per spegnere l’aspiratore, posizionare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Spegnimento». |

## Aspirazione delle polveri sollevate da elettroutensili in funzione (vedere fig. H)

- Se l’aria di scarico ritorna nell’ambiente, occorre assicurare un sufficiente indice di ricambio aria nell’ambiente stesso. Attenersi alle prescrizioni nazionali al riguardo.

Nell’aspiratore è integrata una presa di corrente con contatto di protezione (3). Tale presa consente di collegare un elettroutensile esterno. Attenersi alla potenza di allacciamento massima ammessa dell’elettroutensile collegato.

- Montare l’adattatore di aspirazione (19) vedi Montaggio dell’adattatore di aspirazione (vedere Fig. C).
- Innestare l’adattatore di aspirazione (19) nel manicotto di aspirazione dell’elettroutensile.

Avvertenza: se si impiegano elettroutensili dal ridotto afflusso d’aria nel tubo flessibile di aspirazione (ad es. seghetti alternativi, levigatrici ecc.), l’apertura per l’aria di scarico (32) dell’adattatore di aspirazione (19) andrà aperta. Soltanto in questo modo la pulizia del filtro semiautomatica (SFC+) potrà funzionare correttamente.
A tale scopo, ruotare l’anello sopra l’apertura per l’aria di scarico (32) sino a raggiungere l’apertura massima.

Per attivare il sistema automatico di accensione/spegnimento dell’aspiratore, posizionare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Sistema automatico di accensione/spegnimento». |
Per attivare l’aspiratore, accendere l’elettroutensile collegato alla presa di corrente (3). L’aspiratore si avvierà automaticamente.
Spegnere l’elettroutensile, per fare in modo che l’aspirazione termini. Il sistema automatico di accensione/spegnimento resterà ancora in funzione fino a 15 secondi, per aspirare eventuali polveri residue dal tubo flessibile di aspirazione.
Per spegnere l’aspiratore, posizionare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Spegnimento». |