# Limpieza de filtro semiautomática (ver figura I)

La limpieza del filtro deberá activarse, a más tardar, al notarse que es insuficiente la potencia de aspiración.

La frecuencia de limpieza del filtro depende del tipo y cantidad de polvo. Si se aplica con regularidad, puede trabajarse más tiempo con un gran rendimiento de aspiración.

En el caso de la limpieza semiautomática del filtro (SFC+), el polvo depositado en las láminas del filtro plisado plano se limpia mediante una inversión de la corriente de aire.

Un filtro plisado con superficie sucia es apto funcionalmente. Una limpieza manual del filtro plisado plano golpeándolo o soplándolo no es necesario e incluso puede dañar el filtro.

Indicación: La limpieza semiautomática del filtro está activada de fábrica (interruptor SFC+ (18) en posición I).

- Activar la limpieza del filtro SFC+
  con la palma de su mano, obture la abertura de la boquilla o de la manguera de succión.
  o con el módulo SFC+ (20) montado:
  Presione el activador (33) durante aprox. 10 segundos hacia abajo.
- Desactivar SFC+
  Desplace el interruptor SFC+ (18) hacia delante (posición 0).
- Activar SFC+
  Desplace el interruptor SFC+ (18) hacia detrás (posición I).