# Postavljanje/uklanjanje džaka za uklanjanje ili vrećice za prašinu (suvo usisavanje) (videti slike E1−E2)

Za suvo usisavanje džak za uklanjanje (23) ili kesu za prašinu (pribor) možete da postavite u rezervoar (1). Na taj način se olakšava odlaganje prašine na otpad.

Napomena: Pri korišćenju vrećice sa papirnim filterom morate, a pri korišćenju vrećice sa filcanim filterom trebalo bi da isključite automatsko čišćenje filtera (SFC+) videti Poluautomatsko čišćenje filtera (videti sliku I).

##

- Otvorite zatvarače (9) i podignite gornji deo usisivača (8).

- Postavite džak za uklanjanje (23) sa otvorom za punjenje unapred u rezervoar (1).
- Izvucite otvor za punjenje iznad priključne prirubnice sve do udubljenja priključne prirubnice.
- Uverite se da džak za uklanjanje (23) u potpunosti naleže na unutrašnje zidove rezervoara (1).
- Ostatak džaka za uklanjanje (23) namestite preko ivice rezervoara (1).

- Postavite gornji deo usisivača (8) i zatvorite zatvarače (9).

##

- Otvorite zatvarače (9) i podignite gornji deo usisivača (8).

- Izvucite ka nazad pun džak za uklanjanje (23) sa priključne prirubnice.
- Izvucite džak za uklanjanje (23) pažljivo iz rezervoara (1) kako ga ne biste oštetili.
  Pri tome pazite na to da džak za uklanjanje ne dodiruje priključnu prirubnicu ili druge oštre predmete.
- Skinite poklopac sa lepljivom trakom i zalepite džak za uklanjanje.
  Nakon toga vežite džak za uklanjanje (23) ispod otvora za punjenje sa skinutom lepljivom trakom.

##

- Otvorite zatvarače (9) i podignite gornji deo usisivača (8).

- Izvucite ka nazad punu kesu za prašinu sa priključne prirubnice. Zatvorite otvor kese za prašinu preklapanjem poklopca. Izvadite zatvorenu kesu za prašinu iz rezervoara (1).
- Postavite novu kesu za prašinu preko priključne prirubnice usisivača. Uverite se da kesa za prašinu u svojoj punoj dužini prileže na unutrašnji zid rezervoara (1).

- Postavite gornji deo usisivača (8) i zatvorite zatvarače (9).