# Száraz porszívás

## A lerakódott por felszívása

A porszívó bekapcsolásához állítsa a (5) üzemmód-átkapcsolót a „Porszívás“ jelére. |
A porszívó kikapcsolásához állítsa a (5) üzemmód-átkapcsolót a „Kikapcsolás“ jelére. |

## Porelszívás működő elektromos kéziszerszámok előtt (lásd a H ábrát)

- A helyiségben egy elegendő mértékű levegőcsere sebességet kell fenntartani, ha a porszívóból kilépő levegő a helyiségbe jut vissza. Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

A porszívóba egy (3) védőérintkezős dugaszolóaljzat van beépítve. Ehhez egy elektromos kéziszerszámot lehet csatlakoztatni. Vegye tekintetbe a csatlakozásra kerülő elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakoztatási teljesítményét.

- Szerelje fel a (19) elszívóadaptert lásd Az elszívó-adapter felszerelése (lásd a C ábrát).
- Dugja be a (19) elszívóadaptert az elektromos kéziszerszám elszívó csőcsonkjába.

Figyelem: Olyan elektromos kéziszerszámmal végzett munkák esetén, amelyeknél a légbevezetés a szívótömlőbe alacsony (például szúrófűrészek, csiszolók stb.), a (19) elszívóadapter (32) hamislevegő nyílását ki kell nyitni. A félautomata szűrőtisztítás (SFC+) csak így működik problémamentesen.
Ehhez fordítsa olyan helyzetbe a (32) hamislevegő nyílás feletti gyűrűt, hogy maximális nyílás jöjjön létre.

A porszívó Indítás-/stop-automatikájának az üzembe helyezéséhez állítsa a (5) üzemmód-átkapcsolót a „Start-/Stop-automatika“ jelére. |
A porszívó üzembe helyezéséhez kapcsolja be a (3) dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot. A porszívó automatikusan elindul.
Az elszívás befejezéséhez kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot. A Start-/stop-automatika utánfutási funkciója a porszívót még 15 másodpercig működésben tartja,hogy kiszívja a maradék porokat az elszívó tömlőből.
A porszívó kikapcsolásához állítsa a (5) üzemmód-átkapcsolót a „Kikapcsolás“ jelére. |