# Vikojen korjaus

- Jos imurissa ilmenee häiriö (esimerkiksi suodattimen murtuma), se täytyy sammuttaa välittömästi. Häiriö täytyy poistaa ennen imurin uudelleenkäynnistämistä.

Ongelma | Korjaustoimenpide
--- | ---
Imuturbiini ei käynnisty. | Tarkista virtajohto, verkkopistoke, sulake, pistorasia ja täyttötason anturit (35).
Käyttötavan valitsin (5) on asennossa "käynnistys-/pysäytysautomatiikka". Siirrä käyttötavan valitsin (5) symbolin "imurointi" kohdalle tai kytke pistorasiaan (3) liitetty sähkötyökalu päälle.
Imuturbiini sammuu. | Tyhjennä säiliö (1).
Imuturbiini ei käynnisty uudelleen säiliön tyhjennyksen jälkeen. | Kytke imuri pois päältä ja odota 5 sekuntia. Kytke imuri 5 sekunnin kuluttua uudelleen päälle.
Puhdista täyttötason anturit (35) sekä täyttötason anturien (35) väliraot harjalla.
Imuteho heikentyy. | Poista tukokset imusuulakkeesta, imuputkesta (29), imuletkusta (21) tai laakalaskossuodattimesta (24).
Vaihda jätesäkki (23) tai pölypussi.
Kiinnitä suodattimen kansi (34) kunnolla.
Asenna imurin yläosa (8) oikein ja sulje salvat (9).
Vaihda laakalaskossuodatin (24).
Pölyn ulospääsy imuroitaessa | Tarkasta, että laakalaskossuodatin (24) on asennettu oikein.
Vaihda laakalaskossuodatin (24).
Poiskytkentäautomatiikka (märkäimurointi) ei reagoi. | Puhdista täyttötason anturit (35) sekä täyttötason anturien (35) väliraot harjalla.
Poiskytkentäautomatiikka ei toimi sähköä johtamattomien nesteiden tai vaahdon muodostumisen yhteydessä. Valvo täyttötasoa jatkuvasti.
Suodatinpuhdistus ei toimi. | Työnnä SFC+-kytkintä (18) taaksepäin (asentoon I).