# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dell’aspiratore sulle pagine con rappresentazione grafica.

(1) | Contenitore
(2) | Attacco per tubo flessibile
(3) | Presa di corrente per l’elettroutensile
(4) | Supporto per tubo flessibile di aspirazione
(5) | Selettore di modalità
(6) | Impugnatura di trasporto
(7) | Alloggiamento valigetta L-BOXX
(8) | Parte superiore dell’aspiratore
(9) | Chiusura per la parte superiore dell’aspiratore
(10) | Ruota
(11) | Freno rotella orientabile
(12) | Rotella orientabile
(13) | Supporto per cavo
(14) | Linguetta di chiusura della copertura filtro
(15) | Supporto per tubi di aspirazione
(16) | Supporto per bocchetta a fessura lunga/bocchetta curva
(17) | Supporto per bocchetta per pavimento
(18) | Interruttore SFC+
(19) | Adattatore di aspirazione
(20) | Modulo SFC+
(21) | Tubo flessibile di aspirazione
(22) | Bocchetta curva
(23) | Sacchetto per lo smaltimento
(24) | Filtro pieghettato piatto (cellulosa)
(25) | Bocchetta a fessura lunga
(26) | Labbro in gomma
(27) | Listelli a spazzola
(28) | Bocchetta per pavimento
(29) | Tubo di aspirazione
(30) | Attacco per supporto tubo flessibile di aspirazione
(31) | Pulsante
(32) | Apertura per l’aria di scarico
(33) | Pulsante di attivazione pulizia del filtro
(34) | Copertura filtro
(35) | Sensori livello di riempimento