# Trajtimi i defekteve

- Nëse ndodh një defekt (p.sh dëmtimi i filtrit), fshesa me korrent duhet të fiket menjëherë. Defekti duhet të eliminohet përpara se të rindizet.

Problemi | Zgjidhja
--- | ---
Turbina e thithjes nuk ndizet. | Kontrolloni kordonin e rrymës, spinën e rrymës, siguresën, prizën dhe sensorët e nivelit të mbushjes (35).
Çelësi i zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (5) ndodhet në "Fillim/ndalim automatik". Vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (5) në simbolin "Thith" ose ndizni veglën elektrike të lidhur në prizë (3).
Turbina thithëse fiket. | Zbrazni kontejnerin (1).
Turbina thithëse nuk ndizet më pas zbrazjes së kontejnerit. | Fikni fshesën me korrent dhe prisni 5 sekonda, pastaj ndizeni përsëri pas 5 sekondash.
Pastroni sensorët e nivelit të mbushjes (35) si dhe hapësirën midis sensorëve të nivelit të mbushjes (35) me një furçë.
Fuqia e thithjes zvogëlohet. | Hiqni bllokimet nga gryka e thithjes, tubi thithës (29), zorra thithëse (21) ose nga filtri i sheshtë i palosur (24).
Ndryshoni qesen e asgjësimit (23) ose qesen e pluhurit.
Fusni siç duhet kapakun e filtrit (34).
Vendoseni saktë pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8) dhe mbyllni lidhësit (9).
Ndryshoni filtrin e sheshtë të palosur (24).
Dalja e pluhurit gjatë thithjes | Kontrolloni instalimin e saktë të filtrit të sheshtë të palosur (24).
Ndryshoni filtrin e sheshtë të palosur (24).
Fikja automatike (thithje e lagësht) nuk funksionon. | Pastroni sensorët e nivelit të mbushjes (35) si dhe hapësirën midis sensorëve të nivelit të mbushjes (35) me një furçë.
Fikja automatike nuk funksionon me lëngje elektrikisht jopërçuese ose kur formohet shkumë. Kontrolloni vazhdimisht nivelin e mbushjes.
Pastrimi i filtrit nuk funksionon. | Rrëshqisni çelësin SFC+ (18) pas (pozicioni I).