# Техобслуживание и очистка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.

- При обслуживании и чистке пылесоса одевайте пылезащитную маску.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

При техобслуживании пользователем пылесос необходимо разобрать, очистить и провести работы по техобслуживанию, не подвергая при этом опасности обслуживающий персонал и других людей. Перед разборкой необходимо очистить пылесос, чтобы предотвратить возможные опасности. Помещение, в котором проводится разборка пылесоса, должно хорошо проветриваться. При проведении работ по техобслуживанию носите индивидуальные средства защиты. После проведения работ по техобслуживанию необходимо убрать место, где проводилось техобслуживание.
Минимум один раз в год необходимо, чтобы производитель или проинструктированный специалист проводили проверку электроинструмента на предмет качества собирания пыли, напр., повреждения фильтра, герметичность пылесоса и исправность контрольного устройства.
В пылесосах класса L, находившихся в загрязненной среде, необходимо очищать внешнюю поверхность, а также все детали электроинструмента или обрабатывать их герметиком. При проведении работ по техобслуживанию и ремонтных работ все загрязненные детали, которые нельзя надлежащим образом очистить, подлежат утилизации. Такие детали необходимо утилизировать в непроницаемых мешочках в соответствии с действующими положениями по утилизации таких отходов.

- Время от времени протирайте корпус пылесоса влажной тряпкой.

##

Производительность всасывания зависит от состояния фильтра. В связи с этим регулярно очищайте фильтр.

Поврежденный плоский складчатый фильтр (24) подлежит немедленной замене.

- Потяните за язычок (14) и откройте крышку фильтра (34).
- Возьмите плоский складчатый фильтр (24) за стенки и извлеките его, потянув вверх.
- Влажной тряпкой удалите пыль и грязь, опавшую при извлечении плоского складчатого фильтра (24), с кромки крышки фильтра (34).
  Плоские складчатые фильтры из PES (полиэфирсульфон) и PTFE (политетрафторэтилен) можно промывать под проточной водой.
- Вставьте новый или очищенный плоский складчатый фильтр (24) и следите за тем, чтобы он сидел плотно и правильно.
- Закройте крышку фильтра (34) (она должна отчетливо войти в зацепление).

##

Время от времени протирайте контейнер (1) обычным, неабразивным моющим средством и давайте ему высохнуть.

##

Время от времени очищайте датчики уровня (35).

- Откройте замки (9) и снимите крышку пылесоса (8).

- Очищайте датчики уровня (35) мягкой салфеткой.

- Наденьте крышку пылесоса (8) и закройте замки (9).