# Przechowywanie i transport (zob. rys. L)

- Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytów (13).
- Włożyć osprzęt w przewidziane do tego celu uchwyty: rury (29) w uchwyty (15), dyszę do fug (25) w uchwyt (16), dyszę do podłóg (28) w uchwyt (17).
- Zdjąć elastyczne taśmy uchwytu węża odsysającego (4) i owinąć wąż odsysający (21) wokół górnej części odkurzacza w uchwycie (4).
  Ponownie założyć elastyczne taśmy.
- Walizkę L-BOXX umieścić w mocowaniach (7).
- Wyjąć pełny worek na odpady lub worek na pył albo wylać zebraną ciecz przed planowanym transportem odkurzacza, aby uniknąć urazu kręgosłupa.
  Odkurzacz należy przenosić, trzymając go wyłącznie za uchwyt transportowy (6).
- Odkurzacz należy ustawić w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć go przed nieuprawnionym użyciem.
- W celu zablokowania rolek prowadzących (12) należy nacisnąć hamulec (11).