# Technische gegevens

Alleszuiger |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1.200
Frequentie | Hz | 50–60
Inhoud reservoir ‌(bruto) | l | 35
Nettovolume (vloeistof) | l | 19
Stofzakinhoud | l | 19
Max. onderdrukA)
Zuiger | hPa | 230
Turbine | hPa | 254
Max. debietA)
Zuiger | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbine | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Max. zuigcapaciteit | W | 1380
Oppervlakte plooifilter | m² | 0,615
Stofklasse |  | L
GewichtB) | kg | 11,6
Isolatieklasse |  | /I
Beschermklasse zuiger |  | IPX4
Beschermklasse netstekker Zwitserland |  | IP55

A)

  gemeten met een zuigslang Ø 35 mm en 3 m lengte

B)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

Automatische start/stop
Nominale spanning | Maximaal vermogen | Minimaal vermogen
--- | --- | ---
230 V | 2.200 W | 100 W

Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.
Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.