# Poluautomatsko čišćenje filtera (videti sliku I)

Najkasnije kada snaga usisavanja nije više dovoljna, mora se aktivirati čišćenje filtera.

Učestalost čišćenja filtra zavisi od vrste i količine prašine. Pri redovnoj upotrebi ostaje duže sačuvan maksimalni učinak usisavanja.

Prilikom poluautomatskog čišćenja filtera (SFC+) preokretanjem vazdušne struje čiste se lamele filtera od naslaga prašine.

Površinski zaprljan faltasti filter je u potpunosti funkcionalan. Ručno čišćenje ravnog faltastog filtera lupanjem ili izduvavanjem nije neophodno i čak može da ošteti filter.

Napomena: Poluautomatsko čišćenje filtera je fabrički aktivirano (prekidač SFC+ (18) u položaju I).

- SFC+ Aktiviranje čišćenja filtera
  Zatvorite rukom otvor mlaznice ili usisnog creva.
  ili kod montiranog SFC+ modula (20):
  Pritiskajte okidač (33) otprilike 10 sekundi nadole.
- SFC+ Deaktiviranje
  Gurnite SFC+ prekidač (18) unapred (položaj 0).
- SFC+ Aktiviranje
  Gurnite SFC+ prekidač (18) unazad (položaj I).